	Наименование профиля, ГОСТ
	Марка металла, 
ГОСТ
	Номер
 профиля
	№ пп
	Масса металла по элементам
конструкций, т
	Всего
	Примечания

	
	
	
	
	Стойки
	Фермы
	Прогоны
	Обоймы колонн
	Прочее
	
	

	Двутавр с параллельными гранями полок, ГОСТ Р 57837-2017
	С245
	20Ш1	Comment by Ольга Хохлова: 
	1
	-
	-
	-
	-
	0,55
	0,55
	

	
	
	20Б1
	2
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	

	
Швеллер с параллельными гранями полок, ГОСТ 8240-97

	С245
	12П
	3
	-
	0,065
	-
	-
	-
	0,065
	

	Уголок равнополочный, 
ГОСТ 8509-93
	С245
	200х10
	4
	-
	-
	-
	10,3
	-
	10,3
	

	Труба гнутая сварная 
квадратная, 
ГОСТ 30245-2003
	С345
	250х8
	5
	2,7
	-
	-
	-
	-
	2,7
	

	
	
	120х6
	6
	-
	1,25
	-
	-
	-
	1,25
	

	Труба гнутая сварная
прямоугольная,
ГОСТ 30245-2003
	С345
	140х120х7
	7
	-
	0,96
	-
	-
	-
	0,96
	

	
	
	120х80х5
	8
	-
	8,55
	-
	-
	-
	8,55
	

	
	
	90х60х3
	9
	-
	3,05
	-
	-
	-
	3,05
	

	
	
	90х60х4
	10
	-
	0,12
	-
	-
	-
	0,12
	

	Сталь листовая горячекатаная, ГОСТ 19903-2015
	С245
	-5
	11
	-
	0,65
	1,5
	-
	-
	2,15
	

	
	
	-6
	12
	
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	

	
	
	-10
	13
	0,1
	0,9
	-
	9
	0,1
	10,1
	

	
	
	-16
	14
	-
	-
	-
	   -
	1,9
	1,9
	

	
	С345
	-25
	15
	0,84
	-
	-
	-
	-
	0,84
	

	
	
	-16
	16
	0,4
	0,4
	-
	2,2
	0,9
	3,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Профиль -видный гнутый, по ТУ производителя
	С350
	300х83х3
	17
	-
	-
	41,1
	-
	-
	41,1
	L = 3064 м

	
	
	300х83х4
	18
	-
	-
	27,1
	-
	-
	27,1
	L = 1520 м

	Настил прессованный 
40х3 по ТУ производителя

	С245
	40х3х22х44
	19
	-
	-
	-
	-
	113,7
	113,7
	S = 1960 кв.м, вес с учетом 10% на обрамление.
Преобладающий размер щитов 500х1000 мм.

	Всего по спецификации    - 228,8 т  
                                                                                                                                    С учетом наплавленного металла (1 %) – 231,1 т
                                                                                                                                            С учетом уточнений   по КМД (3 %) – 238,0 т 
                                                                                                                                                            С учетом отходов (3,75 %) – 246,9 т                           


Заказная спецификация
на конструкции антресоли в осях 8-55, Б-М


[bookmark: _GoBack]Спецификация может быть уточнена при дальнейшей разработке проекта.
